**木质托盘技术要求**

1. 规格：1200\*1000mm川字式托盘，1米方向为进叉方向，单面使用。额定载重为3吨，应满足GB/T 4995中规定的抗弯试验、叉举试验、垫块或纵梁抗压试验、堆码试验、底铺板抗弯试验、角跌落试验等各项性能要求。
2. 材质：实木，托盘板面要求平整、无污染、无影响使用的毛刺以及无机械损伤。
3. 其他：托盘需进行熏蒸及阻燃处理，并满足GB/T2934-2007及DB37/T 3550-2019中第四部分川字式托盘要求、第六部分托盘编码及标识等相关要求。

木质托盘上应有铭牌,铭牌采用不锈钢材质，尺寸为145\*145mm，固定在托盘1米方向纵边右侧垫块上，铭牌上注明：产品名称、商标、规格、标准代号、生产厂家等，具体如图所示。

厂家需提供托盘承载试验报告、质量文件、合格证等资料;并保证其货物在正常使用和保养的条件下，在使用寿期内具有良好性能，物项质量保证期为最终安装验收合格后18个月，在质量保证期内，供货方应对产生的缺陷或者故障负责。

铭牌模板如下（参考）：

产品名称： （商标）

规格型号;

生产厂家：

额定载重：

是否熏蒸：

是否阻燃：

托盘编码：8003012021XX（月）xxx（流水号）