澄清

1. 所有的玻璃钢要求无机玻璃钢还是有机玻璃钢？

——答复：无机玻璃钢

1. 硅玻钛金复合软管，其中的介质、耐温是多少？是要直筒还是翻边？如果翻边，翻边的尺寸是多少？

——答复：[020402003008987](http://cims.sdnpc.com/b2e/secured/matlpw/javascript:showNewBrowser('../invenw/InventoryPart.page?__ID=986375&CONTRACT=SDNPC&PART_NO=020402003008987');) 1、工作介质：含酸碱的空气；耐温：常温。 2、翻边，翻边尺寸与风管法兰尺寸保持一致。